***Kolový traktor ARBOS 5115 – 122 koní***

**Rozměry:**

* **Maximální délka 4 299 mm**
* **Maximální šířka 1 966 – 2 538 mm**
* **Minimální výška 2 756 mm**
* **Světlost 524 mm**
* **Rozvor 2 397 mm**
* **Rozchod předních kol min. – max. 1 559 – 2 013 mm**
* **Rozchod zadních kol min. – max. 1 336 – 1 938 mm**
* **Hmotnost bez závaží 4 600 kg**

**Motor:**

* 4 válcový motor Kohler
* objem motoru **3 404 cm3   
  maximální výkon 122 koní / 90 kW**

**Převodovka:**

* **13“ jednoduchá suchá spojka, ovládaná mechanicky**
* mechanická reverzace pákou pod volantem
* 30 převodových stupňů vpřed a 30 převodových stupňů vzad
* Powershift 2 rychlosti pod zatížením

**Pneumatiky:**

* **pneumatiky** **přední 440/65 R28, zadní 600/65 R38**

**Zadní vývodová hřídel**

* elektrohydraulická 540/540 Eco

**Hydraulika:**

* kapacita externího hydraulického čerpadla 70+40 l.min-1
* **3+1 páry externí hydrauliky**

**Závěsy:**

* ovládání zadních ramen na obou zadních blatnících
* zadní tříbodový závěs kategorie III
* spodní tažná lišta s čepem 30 mm
* posuvný support pro závěsy (závěsy jsou jako volitelné vybavení)
* zdvihová kapacita ZTB 4600 kg
* přední závaží (10 x 48 kg = 540 kg) se závěsem s čepem

**Brzdy:**

* **dvouokruhové vzduchové brzdy přívěsu**

**Kabina:**

* komfortní kabina HI-VISION s **klimatizací**
* sedadlo s pneumatickým odpružením a bezpečnostním pásem
* do **Dokumenty:**
* návod k obsluze
* technický průkaz

Počet Mth 1260

Rok registrace 12/2023

**Prohlídka stroje je možná na adrese:**

TOKO AGRI a.s.

Rudice 36

Nezdenice

687 32

Česká republika